|  |
| --- |
| Dato: 20.2.2020 |
| Projekt nr.: 1013326 |
| T: +45 2540 0164 |
| E: tsh@moe.dk |

**Bangsboparken udskiftning af tag på skure og carporte**

## TILBUD

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nærværende entreprise for ejerforeningen Bangsbo Bakker. I henhold til tegninger og nærværende beskrivende tilbudsliste, samt eventuelle rettelsesblade til nedenstående pris:

## TØMRERENTREPRISEN I ALT INKLUSIV MOMS KR.

Skriver kr.:

Eventuelle generelle og fagspecifikke forbehold:

Modtagne rettelsesblade anføres på nedenstående linjer:

Dato:

Navn:

Adr.:

Tlf.:

Firmastempel og underskrift

# Sammenfatning, Entreprisen

1. Generelle forhold kr.
2. Tømrerarbejde ved bolig type A kr.
3. Tømrerarbejde ved bolig type B kr.
4. Tømrerarbejde ved bolig type G kr.

## Samlet entreprisesum, i alt inkl. moms

**overføres til side 1. kr.**

Bilag: Tegning 100, 101, 110, 111 og 112 dateret 20.2.2020.

#  Generelle forhold

1.1 Nedbrydning og fjernelse til deponi af eksisterende tagkonstruktion

 til overkant vægge og fritstående søjler kr.

1.2 Demontering af lysarmatur og ledninger fastgjort på loft i skure.

 Lysarmatur mærkes med hus nummer og lægges i entreprenørens

 depot. kr.

1.3 Genopsætning af ledning og tilhørende lysarmatur i skur. kr.

1.5 Byggeplads kr.

1.6 Øvrige ydelser til fuld færdiggørelse af arbejdet (Skal specificeres herunder):

kr.

kr.

**I alt inkl. moms at overføre til side 2 kr.**

# Generel beskrivelse for tømrerarbejde afsnit 2-4

Tagkonstruktionen hæves 12 mm ved tagrende for elastisk fuge mellem væg og sternbjælker.

Taghældningen skal udføres med ensidigfald på min 1:40 mod tagrende.

Tagkonstruktionen udføres iht. SBI-anvisning 273 (Tage Materialer, egenskaber og detaljer)

Elastisk fuger udføres i henhold til FSO fugeguide.

Fugeunderlag Type: Rundt skumplastprofil Polyethylen.

Cellestruktur: Lukket.

Fugemasse Type 1 komp. Elastisk MS polymer. Klassifikation iht. ISO 11600 F-20 LM, kontaktflade af træ og aluminiums inddækninger, farve: sort.

Alle profiler levers som sort pulverlakeret aluminium.

# 2.0 Tømrerarbejde ved boligtype A

Hus nr. 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 og 58, 60, 62, 64, 66

* 1. Levering og montering af limtræsbjælker Gl28c 90 x 200 mm.

 kr.

* 1. Levering og montering af trykimprægneret NTR AB sternbjælker

50 x 200 mm.

 kr.

* 1. Levering og montering af bjælke spær C18 45x195.

 kr.

* 1. Levering og montering af 12,5 mm tagkrydsfiner.

 kr.

* 1. Levering og montering af inddækningsprofiler og elastisk fuge.

 kr.

* 1. Levering og montering af Zink tagrende og nedløb.

 kr.

* 1. Levering og montering af under- og overpap.

 kr.

2.8 Øvrige ydelser til fuld færdiggørelse af arbejdet (Skal specificeres herunder):

 kr.

 kr.

**I alt inkl. moms at overføre til side 2 kr.**

# Tømrerarbejde ved boligtype B

Hus nr. 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 og 46, 48, 50, 52, 54, 56

* 1. Levering og montering af limtræsbjælker Gl28c 65 x 200 mm.

 kr.

* 1. Levering og montering af trykimprægneret NTR AB sternbjælker

C18 50 x 200 mm.

 kr.

* 1. Levering og montering af bjælke spær C18 45x195.

 kr.

* 1. Levering og montering af 12,5 mm tagkrydsfiner.

 kr.

* 1. Levering og montering af inddækningsprofiler og elastisk fuge.

 kr.

* 1. Levering og montering af Zink tagrende og nedløb.

 kr.

* 1. Levering og montering af under- og overpap.

 kr.

* 1. Øvrige ydelser til fuld færdiggørelse af arbejdet (Skal specificeres herunder):

 kr.

 kr.

**I alt inkl. moms at overføre til side 2 kr.**

# Tømrerarbejde ved boligtype G

3 skure for hus/lejlighed nr. 34-36-38, 40-42-44, 11-13-15

* 1. Levering og montering af trykimprægneret NTR AB sternbjælker

C18 50 x 200 mm.

 kr.

* 1. Levering og montering af bjælke spær C18 45x195 mm.

 kr.

* 1. Levering og montering af 12,5 mm tagkrydsfiner.

 kr.

* 1. Levering og montering af inddækningsprofiler og elastisk fuge.

 kr.

* 1. Levering og montering af Zink tagrende og nedløb.

 kr.

* 1. Levering og montering af under- og overpap.

 kr.

* 1. Øvrige ydelser til fuld færdiggørelse af arbejdet (Skal specificeres herunder)

 kr.

 kr.

**I alt inkl. moms at overføre til side 2 kr.**